
昆明城市污水处理运营有限责任公司

昆明市第十五水质净化厂地下水长期观测井

建井服务项目（二次）询价比选公告

项目概况
1.1 比选项目名称：昆明市第十五水质净化厂地下水长期观测井建井服务项目（二次）。

1.2 比选单位全称：昆明城市污水处理运营有限责任公司。

1.3 项目周期：10天。    

1.4 项目内容：本次地下水长期观测井建井工程主要工作包括水文地质钻探、沉井制作、填砾、下管、机械洗井和承台标识牌制作安装等。
1.5 预算金额：采购预算（含税）不高于3.5万元。

1.6 项目地点：昆明市第十五水质净化厂。

1.7 采购清单及技术要求

本服务项目为在昆明市第十五水质净化厂建设一座地下水长期观测井，井深约20米，开孔口径≥130mm，采购清单详见下表。技术要求：需满足《水文地质钻探规程》（DZ/T 0148-2014）、《水文水井地质钻探规程》（DZ/T 0148-2014）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的规范要求。
	序号
	项目
	单位
	数量

	1
	现场踏勘定界
	项
	1

	2
	水文地质钻探
	项
	/

	3
	加油费
	项
	/

	4
	成井制作
	项
	/

	5
	机械洗井
	台班
	2

	6
	填砾、下管   
	台班
	1

	7
	承台、标识牌制作
	项
	1

	8
	钻探设备进出场
	项
	1

	9
	技术资料制作
	项
	1


资格要求

2.1 投标人具有国家工商行政管理部门登记注册持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件，具备独立的法人资格。
2.2 参与报价的单位信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。报价单位当前未被列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人（提供“信用中国”网站查询截图）。

3. 质量要求

3.1 满足《水文地质钻探规程》（DZ/T 0148-2014）、《水文水井地质钻探规程》（DZ/T 0148-2014）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的规范要求，竞标人应确保一次验收合格，项目验收合格前的风险及费用均由竞标人承担。

3.2 质保期：1年。

4. 报价要求

询价申请人的报价包含钻井、税金、运输、保险、人工、机械、材料、检验、配合验收、技术服务等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其他费用。
报价文件费份数及密封要求
纸质报价文件一式两份，且按要求在需要盖的地方加盖鲜章。另外需要提供一份电子扫描的询价申请文件，且需保证电子文件和纸质文件一致。报价文件应密封。
报价文件的组成

报价文件由：报价表（格式可自拟）、企业工商营业执照、相关资格证书及相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其他相关文件（可参考附件）。

询价比选申请文件获取

凡有意参加询价者，请于2026年9月14日至2026年9月15日，每日9时至17时（北京时间，下同），到昆明城市污水处理运营有限责任公司运行管理部获取。本次询价采购文件售价0元/份。
评标办法
8.1 评标委员会首先对竞标人的资质条件和竞标文件的有效性进行评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的竞标文件定为废标。

8.2 我单位以综合评分（商务部分分值为60分，技术部分分值为40分）按综合得分由高到低的顺序推荐1-3家成交候选人。

具体评分标准如下：
	条款号
	评分因素
	分值
	评分标准

	商务部分评分标准（60）
	投标报价
	45
	当有效投标人的磋商报价等于评标基准价时，得满分45分。有效磋商报价与评标基准价相比（比值），每向上浮动1%扣1分，每向下浮动1%扣0.5分，分数扣完为止。

评标基准价的计算方式如下：

（1）当有效报价≤5个时，取所有有效报价的平均值为评标基准价；

（2）当有效报价＞5个时，去掉最高和最低的有效报价的平均值为评标基准价。

说明：有效报价及其个数是指通过磋商小组初步审查的有效供应商的最后报价及其个数。

	
	技术负责人
	5分
	技术负责人为高级工程师的，熟悉地下水钻井、成井工艺及行业规范，从业经验丰富得5分；职称达标经验一般得3分；无合格技术负责人得0分。

	
	项目业绩
	10分
	近3年内有地下水观测井、机电井、供水钻井、地质勘探、水文勘探项目业绩，每提供1项合格业绩得2分，最高10分（需提供合同）。

	技术部分评分标准（40分）
	建井方案
	15分
	结合本地土层、砂层、岩层地质条件，成孔、护壁、钻井、换浆、洗井、固井、滤水管安装工艺科学，流程完整、贴合地下水观测井/取水井施工规范，工艺成熟、针对性强得10-15分；工艺基本完整得5-10分；工艺简略、不符合行业规范得0-5分。

	
	工期进度计划与保障措施
	15分
	工期排布合理、节点清晰，配备人员、设备、机具保障方案，雨季、雨天施工应急预案完善，得10-15分；基本可行得5-10分；进度混乱、无保障措施得0-5分。

	
	安全文明施工及环保措施
	10分
	含泥浆处置、渣土清运、扬尘治理、地下水保护、施工安全防护、临时用电安全、防汛防塌措施，合规完善得7-10分；措施基本齐全得4-6分；无环保安全措施得0-3分。


评审小组按投标人最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。若出现最终得分并列时，技术部分评审得分高的优先推荐为第一成交候选人，若技术部分得分也相同，则由评审小组成员投票推选出第一成交候选人。
监督部门

昆明城市污水处理运营有限责任公司纪检监察室。

发布公告的媒介

本次比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

签约、履约

11.1中标方不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目肢解后转让给他人。

11.2 收到中标通知后，采购人和中标方应当自中标通知书发出之日起30 天内签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

11.3 合同签订后，合作双方应严格按合同履行。

12. 报价文件的递交

如有单位确认参与，请在接到本询价函后2026年9月16日14时前以送达的方式送至昆明城市污水处理运营有限责任公司（地址：云南省昆明市官南大道2288号第二水质净化厂205室运行管理部）。
13.联系方式

单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司

地址：昆明市官南大道2288号第二水质净化厂内

联系人：杨菲菲

联系电话：13629470251

昆明城市污水处理运营有限责任公司

2026年9月14日


